"# комментарии писать в кавычках, начиная с символа #"
"# данные по геологии для программы GIPRO - Ростверк"
"# в качестве разделителя дробной части использовать точку"
"#  данные в таблицах разделять запятыми"
"# 1,2,3"
"# либо табуляцией без пробелов"
"#1	2	3"


"# I Описание геологических элементов - Таблица 1"

"# номера ИГЭ могут идти не по порядку и используются в данном файле для обозначения грунта в таблице 2"
"# для одного и того же ИГЭ, расположенного выше и ниже УГВ, использовать одинаковый номер !!!, но разное наименование ИГЭ"
"# номер ИГЭ, наименование ИГЭ, E,Ee, YII, ФII, CII, коэф.Пуассона, Просадка (да/нет), тип, YI, ФI, CI, цвет RGB слоя (0..255,0...255,0...255), IL,RQD в %  (для нескального грунта укажите 0), Rc (для нескального грунта укажите 0), Крупность (0/1/2, 0-гравелистый,1-крупный,2-ср.крупности), Плотность(0/1/2, 0-ср.плотности,1-плотный,2-рыхлый), Lp%, e,   Влажность(Sr)(0/1/2 (для песчаных грунтов (тип 1...4,9), 0-маловлажный,1-влажный,2-насыщенный, для других грунтов задавать значение Sr),   вечномерзлые грунты (0 - нет,1-таликовый грунт, 2 - льдистость менее 0.2, 3- льдистость от 0.2 до 0.4),   температура слоя для вечномерзлого льдистого грунта (не выше -0.3, для обычных грунтов задавать 0),    для скального грунта выветрелость (1-невыветрелый,2-слабовыветрелый,3-выветрелый,4-сильновыветрелый, 0-для нескальныъх гунтов),   Esw, Esh, psw,    положение по отношению к уровню УГВ (0- выше, 1 ниже)"
"# если какая-либо характеристика грунта не требуется, можно поставить нулевое значение"

gipro_geo_rostverk_element_start
1,_Засыпка_,1500,7500,1.89,30,0,0.27,нет,1,1.89,30,0,150r,50g,50b,0(IL),10(RQD),1(Rc),0(крупн),0(плотн),0(Lp%),0.6(e),0(Sr),0,0,1(выветрелость),0(Esw),0(Esh),0(psw),0
1,_Засыпка1_вода,1500,7500,0.89,30,0,0.27,нет,1,0.92,30,0,150r,50g,50b,0(IL),0(RQD),0(Rc),0(крупн),0(плотн),0(Lp%),0.6(e),0(Sr),0,0,0(выветрелость),0(Esw),0(Esh),0(psw),1
2,ИГЭ2_1,1320,7500,1.89,20,1.9,0.3,нет,5,1.89,20,1.9,100r,100g,100b,0.2(IL),0(RQD),0(Rc),0(крупн),0(плотн),1(Lp%),0(e),0.6(Sr),0,0,0(выветрелость),0(Esw),0(Esh),0(psw),0
2,ИГЭ2_1вода,1320,7500,0.89,20,1.9,0.3,нет,5,0.89,20,1.9,100r,100g,100b,0.2(IL),0(RQD),0(Rc),0(крупн),0(плотн),1(Lp%),0(e),0.6(Sr),0,0,0(выветрелость),0(Esw),0(Esh),0(psw),1
gipro_geo_rostverk_element_end

"# II Описание скважин - Таблица 2"

"# При описании состава скважин, если УГВ проходит через один слой, то делить его на два типа грунта (выше и ниже УГВ) не обязательно, т.к. программа автоматически из первой таблицы"
"# возьмет слой с именем ИГЭ (имя ИГЭ определяется по номеру ИГЭ) из строки с обозначением в конце строки выше/ниже УГВ"
"# Отметка водоупора должна находиться на границе слоев"
"# номер (имя) скважины, Абс.отм.устья, Абс.отм.УГВ, Абс.отм.водупора, количество слоев (не более 30), номер ИГЭ, толщина........."
"# номер скважины задавать числом, если в имени скважины присутствуют текстовые символы, то задвать имя в кавычках"
"# В номере (имени) скважины не допускается использование символов *,~,\,|,/"

gipro_geo_skvaj_start
1,2,1,-1000,2,1,1900,2,9500
"скв.2",2.1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
gipro_geo_skvaj_end

"# III Описание просадочных свойств - Таблица 3"

"# Номер (имя) скважины, количество строк (не более 30), тип просадочности (1 или 2), глубина от устья скважины (м), Psl, Esl(10), Esl(20), Esl(30), глубина от устья скважины (м), Psl, Esl(10), Esl(20), Esl(30) и т.д. для всех строк (глубин)"
"# Пример строки: 1,1,1,0.5,10,0.011,0.012,0.013"

gipro_geo_prosad_start
gipro_geo_prosad_end

"# IV Описание координат скважин - Таблица 4"

"# Смещение координат для всех скважин по Х,Y"
"# Номер (имя) скважины, коодината Х (мм), координата Y (мм)"

gipro_geo_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geo_XY_end

"# Номера (имена) скважин в таблицах 3 и 4 должны совпадать, пробелы в начале и в конце номера (имени) игнорируются, заглавные и прописные быквы читаются как один символ"

"# V Описание координат точек зондирования - Таблица 5"

"# Смещение координат для всех точек по Х,Y"
"# Номер (имя) точки, коодината Х (мм), координата Y (мм)"

gipro_geoz_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geoz_XY_end
