"# комментарии писать в кавычках, начиная с символа #"
"# данные по геологии для программы GIPRO - Фундамент"
"# в качестве разделителя дробной части использовать точку"
"#  данные в таблицах разделять запятыми"
"# 1,2,3"
"# либо табуляцией без пробелов"
"#1	2	3"


"# I Описание геологических элементов - Таблица 1"

"# номера ИГЭ могут идти не по порядку и используются в данном файле для обозначения грунта в таблице 2"
"# для одного и того же ИГЭ, расположенного выше и ниже УГВ, использовать одинаковый номер !!!, но разное наименование ИГЭ"
"# номер ИГЭ, наименование ИГЭ, R, E, Ee, YII, ФII, CII, коэф.Пуассона, Просадка (да/нет), тип, YI, ФI, CI, цвет RGB слоя (0..255,0...255,0...255), Rc, Выветрелость (0/1/2/3, 0-невыветрелый,1-слабовыветрелый,2-выветрелый,3-сильновыветрелый), Esw, Esh, psw, IL, положение по отношению к уровню УГВ (0- выше, 1 ниже)"

gipro_geo_element_start
1,_Засыпка_,0,1500,7500,1.89,30,0,0.27,нет,1,1.89,30,0,150r,50g,50b,0,0,0,0,0,0,0
2,ИГЭ2,0,1320,7500,1.89,20,1.9,0.3,нет,5,1.89,20,1.9,100r,100g,100b,0,0,0,0,0,0.25,0
2,ИГЭ2_вода,0,1320,7500,0.92,20,1.9,0.3,нет,5,0.92,20,1.9,150r,150g,150b,0,0,0,0,0,0.25,1
gipro_geo_element_end

"# II Описание скважин - Таблица 2"
"# При описании состава скважин, если УГВ проходит через один слой, то делить его на два типа грунта (выше и ниже УГВ) не обязательно, т.к. программа автоматически из первой таблицы"
"# возьмет слой с именем ИГЭ (имя ИГЭ определяется по номеру ИГЭ) из строки с обозначением в конце строки выше/ниже УГВ"
"#  если УГВ нет, то задайте отметку ниже дна скважины"
"# Отметка водоупора должна находиться на границе слоев, если водоупора нет, то ниже дна скважины и ниже УГВ"
"# номер (имя) скважины, Абс.отм.устья, Абс.отм.УГВ, Абс.отм.водупора, количество слоев (не более 30), номер ИГЭ, толщина........."
"# номер скважины задвать числом, если в имени скважины присутствуют текстовые символы, то задвать имя в кавычках"
"# В номере (имени) скважины не допускается использование символов *,~,\,|,/"

gipro_geo_skvaj_start
1,2,-2,-1000,2,1,900,2,9500
"скв.2",2.1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
gipro_geo_skvaj_end

"# III Описание просадочных свойств - Таблица 3"

"# Номер (имя) скважины, количество строк (не более 30), тип просадочности (1 или 2), глубина от устья скважины (м), Psl, Esl(10), Esl(20), Esl(30), глубина от устья скважины (м), Psl, Esl(10), Esl(20), Esl(30) и т.д. для всех строк (глубин)"
"# Пример строки: 1,1,1,0.5,10,0.011,0.012,0.013"

gipro_geo_prosad_start
gipro_geo_prosad_end

"# IV Описание координат скважин - Таблица 4"

"# Смещение координат для всех скважин по Х,Y"
"# Номер (имя) скважины, коодината Х (мм), координата Y (мм)"

gipro_geo_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geo_XY_end

"# Номера (имена) скважин в таблицах 3 и 4 должны совпадать, пробелы в начале и в конце номера (имени) игнорируются, заглавные и прописные быквы читаются как один символ"